PRESSEINFORMATION

14. Januar 2025

Motorisierte Rollläden für mehr Lebensqualität

Antriebe von Schellenberg schaffen Komfort und Barrierefreiheit

Mit zunehmendem Alter nimmt das Bewahren von Lebensqualität in den eigenen vier Wänden einen besonderen Stellenwert ein. Hierfür bieten die vielseitigen Antriebe von Schellenberg eine praktische Lösung, um den Alltag zu erleichtern, auch ohne aufwendige Umbaumaßnahmen. Besonders elektrische Gurtwickler und Rollladenmotoren sorgen für eine komfortable Bedienung.

**Elektrische Gurtwickler – nachträglich einbauen ohne Aufwand**

Ein einfacher Austausch des bestehenden Rollladengurtes durch einen elektrischen Gurtwickler von Schellenberg genügt, um Rollläden per Knopfdruck, Zeitautomatik oder auch per Funk zu steuern. Die Installation erfordert kein technisches Vorwissen und ist ohne bauliche Änderungen möglich. Denn die Wickler lassen sich mit einem Netzstecker an die nächste Steckdose anschließen.

Aufputz-Gurtwickler werden auf der Wand oder in der Fensterlaibung moniert. Mit etwas Glück lassen sich die Bohrlöcher eines alten Aufputz-Gurtwicklers wiederverwenden. Unterputz-Gurtwickler werden in die Maueröffnung eingebaut.

Rollo rauf und Rollo runter – natürlich auch nach Zeitplan. Dafür haben alle elektrischen Gurtwickler von Schellenberg eine Zeitschaltuhr integriert. Die Rollodrive Plus-Modelle bieten zusätzlich ein Display, darüber sind Tagesprogramm, Wochenprogramm, Astro- und Urlaubsfunktion im Nu eingestellt. Auch für Menschen mit eingeschränkter Mobilität bietet dies eine ideale Lösung, um den Komfort im Alltag deutlich zu steigern.

**Wartungsfreie Rollladenmotoren für das barrierefreie Wohnen**

Für ein hohes Maß an Bequemlichkeit lassen sich die Rollladenmotoren von Schellenberg direkt in die Achtkantwelle im Rollladenkasten einbauen. So können Rollläden komfortabel per Funk-Fernbedienung, Zeitschaltuhr, Wandschalter oder bei einigen Modellen auch über ein kompatibles Smart-Home-System gesteuert werden. Die Möglichkeit, Rollläden automatisch zu programmieren, schafft nicht nur Komfort. Sie unterstützt die Erhaltung der Selbstständigkeit im Alter und erleichtern den Alltag mit cleveren Funktionen.

Wörter: 266

Zeichen inkl. Leerzeichen: 2.149

Die wichtigsten **Montage-Schritte für den Einbau eines elektrischen Gurtwicklers** ab Pressebild 7.

**Über Schellenberg**

Schellenberg bietet als mittelständisches Familienunternehmen aus dem nordrhein-westfälischen Siegen heimwerkerfreundliche Rollladenantriebe, Rollladenzubehör sowie Insektenschutz und bietet ebenso Markisen- und Garagentorantriebe sowie Smart Home-Lösungen an. Seit mehr als 40 Jahren ist das Unternehmen bewährter Partner von Bau- und Fachmärkten, dem E-Commerce-Handel sowie dem Handwerk.

www.schellenberg.de

Pressebild 01



© Schellenberg

Bildunterschrift: Motorisierte Rollläden bringen Komfort und Freiheit für mehr Lebensqualität ins Zuhause.

Pressebild 02

![Ein Bild, das Person, Im Haus, Zimmerpflanze, Wand enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]()

© Schellenberg

Bildunterschrift: Die elektrischen Gurtwickler lassen sich per Knopfdruck und je nach Modell auch per Funk oder im kompatiblen Smart Home bedienen.

Pressebild 03



© Schellenberg

Bildunterschrift: Auch in der Variante für die Aufputzmontage, ersetzen die elektrischen Gurtwickler einfach den manuellen Wickler.

Pressebild 04

![Ein Bild, das Person, Nagel, Fenster, Im Haus enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]()

© Schellenberg

Bildunterschrift: Einige Rollladengurtantriebe und Rollladenmotoren lassen sich zusätzlich bequem per Funk steuern.

Pressebild 05

Ein Bild, das Person, Wand, Im Haus, Kleidung enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

© Schellenberg

Bildunterschrift: Bei den Rollladenmotoren Standard und Plus sind für die Bedienung Zeitschaltuhren und Schalter im Einsatz.

Pressebild 06



© Schellenberg

Bildunterschrift: Rollladenmotoren werden direkt im Rollladenkasten in der Achtkantwelle eingesetzt.

Pressebild 07 - MONTAGE



© Schellenberg

Bildunterschrift: Zunächst den Rollladen vollständig schließen und den vorhandenen Einlasswickler aus dem Mauerkasten entnehmen. Gurtband vorsichtig abwickeln. Sicherheitshinweis: Die Federtrommel des Wicklers steht unter Spannung, daher besteht Verletzungsgefahr. Es empfiehlt sich während des Ausbaus Handschuhe zu tragen!

Pressebild 08 - MONTAGE



© Schellenberg

Bildunterschrift: Gurtband 20 cm unterhalb des Mauerkastens abschneiden.

Pressebild 09 - MONTAGE



© Schellenberg

Bildunterschrift: Das untere Ende des Gurtbandes 20 mm weit umklappen und einen 5 mm langen Schlitz in die Mitte des Rollladengurtes schneiden.

Pressebild 10 - MONTAGE



© Schellenberg

Bildunterschrift: Das Wickelrad entriegeln.

Pressebild 11 - MONTAGE



© Schellenberg

Bildunterschrift: Wickelrad so lange in Position drehen, bis der Befestigungshaken sichtbar wird.

Pressebild 12 - MONTAGE



© Schellenberg

Bildunterschrift: Das Gurtband in den elektrischen Gurtwickler einfädeln. Maximal 1,5 bis 2 Umdrehungen aufwickeln. Zuviel Gurtband „schwächt“ und beschädigt das Gerät. Das Wickelrad wieder verriegeln.

Pressebild 13 - MONTAGE



© Schellenberg

Bildunterschrift: Netzkabel im Gurtwickler befestigen: Den Stecker des Anschlusskabels auf den dafür vorgesehenen Anschluss stecken.

Pressebild 14 - MONTAGE



© Schellenberg

Bildunterschrift: Gurtwickler-Einheit in den Mauerkasten einsetzen und anschrauben.

Pressebild 15 - MONTAGE



© Schellenberg

Bildunterschrift: Netzteil in die Steckdose stecken.

Pressebild 16 - MONTAGE



© Schellenberg

Bildunterschrift: Die Endpunkte über das Bedienfeld einstellen

**Kontakt:**

Alfred Schellenberg GmbH

An den Weiden 31

57078 Siegen

Ihr Ansprechpartner:

Stefan Köhler

PR/Media

Tel.: 0271 89056-450

stefan.koehler@schellenberg.de